**LEM传感器命名规则**第一位H---霍尔开环传感器  
第一位L---霍尔闭环传感器  
第一位C---闭环磁通门传感器  
第一位I---高精度闭环磁通门传感器  
第一位D---数字传感器  
型号中的数字一般指示额定值  
-S：盘式安装  
-P；-NP：PCB安装  
-T：原边带铜排  
  
 **传感器批号解读**例：716234 第一位数字代表产地，1瑞士，2日本，7中国，8保加利亚；第二和第三代表生产年份，16代表2016年，后三位代表生产天，234代表当年的第234天生产的。